MRatWork Forum by Mustafa Ramadhan - Seting Dasar IP untuk Name Server

Sponsor:
Server and Web Integrator
Link:
6.5.0 or 7.0.0
Click for "How to install"
Donation/Sponsorship:
Kloxo-MR is open-source.
Donate and or Sponsorship always welcome.
Click to:

MRatWork Forum | Please login or register. | 2017-11-07, 22:42:55

- MRatWork Forum by Mustafa Ramadhan »
- Language Specific Discussions »
- Indonesia Users »
- Seting Dasar IP untuk Name Server

« previous next »

- Print

Pages: [1] Go Down

### Author Topic: Seting Dasar IP untuk Name Server (Read 2498 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

#### fr4dit

- Junior Member
- Posts: 14
- Karma: +0/-0

##### Seting Dasar IP untuk Name Server

« on: 2014-10-10, 06:34:52 »
Halo Para Mastah dan Admin,
Saya mau tanya neh mengenai setingan di kloxo, semisal saya ada domain namanya domainsaya.com
di manage domain domainsaya.com untuk nameserver sudah saya daftarkan ke IP Server saya. Dan nameserver dari domain saya sudah saya arahkan ke ns1.domainsaya.com dan ns2.domainsaya.com.
kemudian untuk kloxo, pada dns template sudah saya arahkan ke ns1.domainsaya.com dan ns2.domainsaya.com
kendala saya :
Kenapa ya sampai saat ini kalau saya ping domainsaya.com tidak mengarah ke IP Server Kloxo saya?
saya tunggu 2 jam namun tidak berubah juga ketika saya ping, apakah ada setingan lain yang kurang?
Terima kasih atas bantuannya
Best Regards,
Fradit
Logged

#### MRatWork

- Administrator
- The Elite
- Posts: 15,381
- Karma: +112/-9
- Gender:

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #1 on: 2014-10-10, 07:00:51 »
Coba jalankan 'ipconfig /flushdns' di command prompt PC anda (dianggap pakai program Windows) dan hapus/clear cache di browser yang dipakai.
Jika perlu jalankan 'sh /script/fixdns; sh /script/restart-dns'.
Informasikan 'sh /script/sysinfo'.
Logged
..:: MRatWork (Mustafa Ramadhan Projects) ::..
-- Server/Web-integrator - Web Hosting (Kloxo-MR READY!) --

#### fr4dit

- Junior Member
- Posts: 14
- Karma: +0/-0

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #2 on: 2014-10-10, 07:13:44 »
Sudah saya lakukan perintah di atas om, namun masih sama aja
Berikut hasil outputnya om :
--- pondoktravel.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2650ms
rtt min/avg/max/mdev = 197.585/199.018/199.829/1.016 ms
[root@mail ~]# sh /script/fixdns; sh /script/restart-dns
- For help, type '/script/fixdns --help'
- No argument supplied. Defaulting to localhost (master) servers
Fixing DNS server config
- 'pondoktravel.com'('admin') at 'localhost'
Stopping named: . [ OK ]
Starting named: [ OK ]
[root@mail ~]# sh /script/sysinfo
A. Kloxo-MR: 6.5.0.f-2014091101
B. OS: CentOS release 6.5 (Final) i686
C. Apps:
1. MySQL: mysql55-5.5.39-1.ius.el6.i686
2. PHP: --uninstalled--
3. Httpd: httpd-2.2.29-1.mr.el6.i386
4. Lighttpd: --uninstalled--
5. Nginx: --uninstalled--
6. Qmail: qmail-toaster-1.03-1.3.38.mr.el6.i386
- with: courier-imap-toaster-4.1.2-1.3.16.mr.el6.i386
7. Dns: bind-9.9.5-1.el6.i686
D. Php-type (for Httpd/proxy): mod_php_ruid2
E. Memory:
total used free shared buffers cached
Mem: 875 497 378 0 44 284
-/+ buffers/cache: 168 707
Swap: 1759 0 1759
Terima kasih
Fradit
Logged

#### MRatWork

- Administrator
- The Elite
- Posts: 15,381
- Karma: +112/-9
- Gender:

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #3 on: 2014-10-10, 07:22:42 »
COba ubah web, dns, webcache dan spam di 'switch program' ke 'none' dan kemudian kembalikan ke apache, bind, none dan bogofilter.
Logged
..:: MRatWork (Mustafa Ramadhan Projects) ::..
-- Server/Web-integrator - Web Hosting (Kloxo-MR READY!) --

#### fr4dit

- Junior Member
- Posts: 14
- Karma: +0/-0

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #4 on: 2014-10-10, 07:32:11 »
cara jadikan none gmn ya om?
kok gak ada pilihannya hehe
maaf newbew
Logged

#### MRatWork

- Administrator
- The Elite
- Posts: 15,381
- Karma: +112/-9
- Gender:

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #5 on: 2014-10-10, 07:50:49 »
Quote from: fr4dit on 2014-10-10, 07:32:11

> cara jadikan none gmn ya om?
> kok gak ada pilihannya hehe
> maaf newbew

Anda pakai Kloxo-MR 6.5.0 berarti (bukan 7.0.0).
Dengan trik yang sama ganti ke driver lain (misalnya apache ke lighttpd dan bind ke djbdns).
Sebaiknya pakai djbdns karena hemat memory (bisa sampai 50MB).
Logged
..:: MRatWork (Mustafa Ramadhan Projects) ::..
-- Server/Web-integrator - Web Hosting (Kloxo-MR READY!) --

#### fr4dit

- Junior Member
- Posts: 14
- Karma: +0/-0

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #6 on: 2014-10-10, 08:41:03 »
hasilnya masih sama om, ketika saya ping ke domain pondoktravel.com belum mengarah ke IP server kloxo saya (203.89.26.162)
Code: [Select]

    [root@mail ~]# sh /script/fixdns

    - For help, type '/script/fixdns --help'
    - No argument supplied. Defaulting to localhost (master) servers

    Fixing DNS server config
    - 'pondoktravel.com'('admin') at 'localhost'
    [root@mail ~]# sh /script/fixdns; sh /script/restart-dns

    - For help, type '/script/fixdns --help'
    - No argument supplied. Defaulting to localhost (master) servers

    Fixing DNS server config
    - 'pondoktravel.com'('admin') at 'localhost'
    Stopping named: .                                          [  OK  ]
    Starting named:                                            [  OK  ]
    [root@mail ~]# sh /script/sysinfo

    A. Kloxo-MR: 6.5.0.f-2014091101

    B. OS: CentOS release 6.5 (Final) i686

    C. Apps:
       1. MySQL: mysql55-5.5.39-1.ius.el6.i686
       2. PHP: --uninstalled--
       3. Httpd: httpd-2.2.29-1.mr.el6.i386
       4. Lighttpd: --uninstalled--
       5. Nginx: --uninstalled--
       6. Qmail: qmail-toaster-1.03-1.3.38.mr.el6.i386
          - with: courier-imap-toaster-4.1.2-1.3.16.mr.el6.i386
       7. Dns: bind-9.9.5-1.el6.i686

    D. Php-type (for Httpd/proxy): mod_php_ruid2

    E. Memory:
                    total       used       free     shared    buffers     cached
       Mem:           875        759        116          0         46        369
       -/+ buffers/cache:        344        531
       Swap:         1759          4       1755

    [root@mail ~]# ping pondoktravel.com
    PING pondoktravel.com (185.28.20.57) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 185.28.20.57: icmp_seq=1 ttl=51 time=205 ms
    64 bytes from 185.28.20.57: icmp_seq=2 ttl=51 time=207 ms
    64 bytes from 185.28.20.57: icmp_seq=3 ttl=51 time=227 ms
    64 bytes from 185.28.20.57: icmp_seq=4 ttl=51 time=219 ms
    ^C
    --- pondoktravel.com ping statistics ---
    4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3301ms
    rtt min/avg/max/mdev = 205.903/214.990/227.441/8.795 ms

Logged

#### MRatWork

- Administrator
- The Elite
- Posts: 15,381
- Karma: +112/-9
- Gender:

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #7 on: 2014-10-10, 09:07:46 »
Jangan bayangkan rubah dns setting maka seketika langsung aktif. Karena worldwide, maka tetap perlu propagasi (waktu penyebaran ke root server). Ini bisa beberapa menit, jam atau hari.
Logged
..:: MRatWork (Mustafa Ramadhan Projects) ::..
-- Server/Web-integrator - Web Hosting (Kloxo-MR READY!) --

#### fr4dit

- Junior Member
- Posts: 14
- Karma: +0/-0

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #8 on: 2014-10-10, 09:44:55 »
Baik Pak saya untuk saat ini saya masih menunggu.
Oiya Pak, ketika saya ingin mendaftarkan domain saya ( pondoktravel.com) sebagai NS.
saya sudah arahkah domain ke IP Server saya.. apakah dari sisi provider IP perlu melakukan reverse dns ke ns1.pondoktravel.com atau hanya dari server kloxo saya mengarahkan dns ns1.pondoktravel.com saja?
mohon informasinya ya..
terima kasih Pak MR
Logged

#### MRatWork

- Administrator
- The Elite
- Posts: 15,381
- Karma: +112/-9
- Gender:

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #9 on: 2014-10-10, 11:25:32 »
Reverse-DNS itu untuk setiap IP dengan memakai hostname yang FQDN (misalnya server.domain.com).
Reverse-DNS harus diset oleh provider anda karena hanya 'pemilik' IP class C (256 IP) keatas yang bisa melakukan ini.
Coba uji setting dns anda melalui intodns.com
Logged
..:: MRatWork (Mustafa Ramadhan Projects) ::..
-- Server/Web-integrator - Web Hosting (Kloxo-MR READY!) --

#### fr4dit

- Junior Member
- Posts: 14
- Karma: +0/-0

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #10 on: 2014-10-10, 11:55:14 »
Siap Pak.
Ini saya coba uji yang eror di :
Code: [Select]

    Different subnets                          : WARNING: Not all of your nameservers are in different subnets
    Different autonomous systems     : WARNING: Single point of failure

Kira-kira ada hubungannya ya ? dengan kasus diatas, dimana domain saya pondoktravel.com kalau di ping belum mengarah ke ip saya 203.89.26.162.
Terima kasih
Logged

#### MRatWork

- Administrator
- The Elite
- Posts: 15,381
- Karma: +112/-9
- Gender:

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #11 on: 2014-10-10, 11:58:24 »
Warning karena anda pakai ns1 dan ns2 yang ber-ip sama atau masih dalam 1 class-c (lain ip tapi masih dalam 'keluarga' 256 IP; misalnya sama IP 1.2.3.4 dan 1.2.3.5 maka sama-sama dibawah 1.2.3).
Logged
..:: MRatWork (Mustafa Ramadhan Projects) ::..
-- Server/Web-integrator - Web Hosting (Kloxo-MR READY!) --

#### fr4dit

- Junior Member
- Posts: 14
- Karma: +0/-0

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #12 on: 2014-10-10, 12:26:42 »
ow.. ok2 Pak,
jadi untuk warning di atas tidak ada problem dan saya menunggu proses propagasi saja ya Pak?
Logged

#### MRatWork

- Administrator
- The Elite
- Posts: 15,381
- Karma: +112/-9
- Gender:

##### Re: Seting Dasar IP untuk Name Server

« Reply #13 on: 2014-10-10, 13:25:27 »
Informasikan saja domain anda ke saya via PM sehingga bisa saya lihat apa yang tidak/belum beres.
Logged
..:: MRatWork (Mustafa Ramadhan Projects) ::..
-- Server/Web-integrator - Web Hosting (Kloxo-MR READY!) --

- Print

Pages: [1] Go Up
« previous next »

- MRatWork Forum by Mustafa Ramadhan »
- Language Specific Discussions »
- Indonesia Users »
- Seting Dasar IP untuk Name Server

Top 4 Global Search Engines: Google Bing Baidu Yahoo

- Design By SMFSimple.com
- SMF 2.0.14 | SMF © 2017, Simple Machines

Page created in 0.036 seconds with 17 queries.

Mirror created by MasterkinG32.CoM